Lietošanas instrukcija
LKS-92 TM → LKS-2020 TM koordinātu transformācijas skripts 

1. Skripta apraksts
Skripts paredzēts objektu koordinātu transformācijai no LKS-92 TM (EPSG:3059) uz LKS-2020 TM (EPSG:10306), izmantojot koordinātu nobīžu režģi (DX/DY Grid). Skripts izmanto bilineāro interpolāciju, lai katram punktam aprēķinātu precīzu koordinātu nobīdi. 
Transformācija tiek veikta, izmantojot:
· dx_grid.lsp - X koordinātu korekciju režģis;
· dy_grid.lsp - Y koordinātu korekciju režģis;
· grid_params.lsp - režģa parametri;
· TRANSFORM_LKS.lsp - galvenais transformācijas skripts. 

2. Kādi objekti tiek transformēti
Skripts automātiski apstrādā:
· POINT
· LINE
· LWPOLYLINE
· POLYLINE
· ARC
· CIRCLE
· TEXT
· MTEXT
· HATCH
· INSERT (bloki)
· INSERT atribūtus (ATTRIB) 




3. Transformācijas princips
Katram objekta punktam tiek:
1. noteikta atrašanās vieta režģī;
2. aprēķinātas DX un DY korekcijas;
3. veikta bilineārā interpolācija;
4. pieskaitīta aprēķinātā nobīde;
5. saglabātas jaunās koordinātas LKS-2020 TM sistēmā. 

4. Nepieciešamie faili
Vienā mapē jāatrodas:
TRANSFORM_LKS.lsp
dx_grid.lsp
dy_grid.lsp
grid_params.lsp

5. Skripta ielāde ZWCAD
5.1. Atveriet ZWCAD
Palaidiet ZWCAD.

5.2. Ievadiet APPLOAD
Komandrindā ievadiet:
APPLOAD
Show more lines
un nospiediet Enter.




Attēls 1. APPLOAD komanda
[image: ]↓
Atveras "Load/Unload Applications" logs:
[image: ]

5.3. Izvēlieties TRANSFORM_LKS.lsp dx_grid.lsp dy_grid.lsp grid_params.lsp
Pārejiet uz mapi, kur atrodas visi 4 faili. 
[image: ]


Izvēlieties:
TRANSFORM_LKS.lsp dx_grid.lsp dy_grid.lsp grid_params.lsp
un nospiediet:[image: ]
Open
Tad, atzīmējiet visas 4 datnes un spiediet Load. Lai katru reizi nevajadzētu pievienot skriptu, atzīmējiet Add to Startup Suite.
[image: ]

5.4. Pārbaudiet ielādi
Komandrindā jāparādās:
Command: TRANSFORM_LKS
Tas nozīmē, ka skripts ir veiksmīgi ielādēts.

6. Transformācijas veikšana
Komandrindā ievadiet:
TRANSFORM_ALL

7. Objektu atlase
Pēc komandas palaišanas ZWCAD lūgs atlasīt objektus.
Var atlasīt konkrētus objektus vai atlasīt visus Ctrl + A un nospiest Enter.




8. Transformācijas process
Komandrindā būs redzams progress:
Progress: 12.5%
Progress: 35.0%
Progress: 78.4%
Lielām datnēm process var aizņemt vairākas minūtes. 

9. Procesa pabeigšana
Pēc sekmīgas transformācijas tiek izvadīts paziņojums:
·  PABEIGTS BEZ KLUDAM
Pēc tam automātiski tiek izpildīts:
REGENALL, kas atjauno attēlojumu. 

10. Ieteikumi pirms lietošanas
Pirms transformācijas vēlams:
· Izveidot DWG rezerves kopiju.
· Pārbaudīt, ka vektordati atrodas LKS-92 TM sistēmā.
· Pārliecināties, ka visi 4 LISP faili atrodas vienā mapē.
· Veikt testa transformāciju nelielam objektu apjomam.

11. Sagaidāmais rezultāts
Pēc transformācijas visi atlasītie objekti tiks pārvietoti uz atbilstošajām koordinātām LKS-2020 TM koordinātu sistēmā. Objektu ģeometrija, bloki, teksti un atribūti tiek saglabāti.
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